Bei dem unten aufgeführten Glastypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Der Aufbau und die Eigenschaften können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!

Glastyp: Ug: 1,1(W/m²K)   Aufbau: Float – Float

G-01: Schallschutz-Zweifach-Isolierglas:
          Glasart außen:  Float
          d(außen):           8 mm
          Gasfüllung:        Argon 90%, Luft 10%
          SZR d:               16 mm
          Glasart innen:    Float
          d(innen):            4 mm
          - mit thermisch verbessertem Randverbund         
          d(gesamt):          24 mm
          U-Wert Ug: 1,1 (W/m²K)
          Schalldämm-Maß Rw: 37 dB