Author: Fuchs Florian

Bei dem unten aufgeführten Glastypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Der Aufbau und die Eigenschaften können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!

Glastyp: Ug: 1,1(W/m²K)   Aufbau: VSG – VSG

G-01: Sicherheits-Zweifach-Isolierglas:
          Glasart außen:   VSG 33.1
          Folie außen:       0.38 mm
          d(außen):           6 mm
          Gasfüllung:        Argon 90%, Luft 10%
          SZR d:               16 mm
          Glasart innen:    VSG 33.1
          Folie innen:        0.38 mm
          d(innen):            6 mm
          - mit thermisch verbessertem Randverbund         
          d(gesamt):          28 mm
          U-Wert Ug: 1,1 (W/m²K)