Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus Aluminium im 
Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit Korrosionsbeständigkeit 
Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. Geeignet für Fenster und 
Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis RC3 (DIN EN 1627-1630) und
barrierefreie Fenstertüren. Rahmen- und Flügelbauteile mit 
Torx-Antrieben. 
Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen.
Aufliegende, klemmbare Bandseite mit verdeckt liegenden Schrauben und 
vormontierten Klemmsteinen, in allen RAL-Farben und diversen 
Oberflächenbeschichtungen verfügbar.
In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige 
Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine 
aufgeführt.

Beschlagstyp:

BF-1 TiltFirst-Beschlag aufliegend

Roto AL Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut,
mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des
Flügels:
Höhenjustierung am Klemmwinkel + 1,5 mm / -1 mm,
Seitenjustierung am Ecklager ± 1 mm,
Seitenjustierung am Drehkipp-Axer ± 2 mm,
Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen ± 1 mm,
bestehend aus:

1 Stück Grundgarnitur TF-Verschlussteile,
mit 1 Auflauf, 1 Kippriegel TF, 1 Kipplager TF,
Schließstücke (Anzahl größenabhängig), 
1 Eckumlenkung mit Fehlbediensperre,
1 Eckumlenkung ohne Fehlbediensperre
1 Stück Axer mit integrierter Zuschlagsicherung
1 Stück Bandseite DK,
mit 1 Eckband, 1 Ecklager, 1 Axerband,
1 Axerlager 90 kg

Flügelbreite:    405-1600 mm
Flügelhöhe:     520-2700 mm
Flügelgewicht: max. 90/130 kg

Getriebeart:
             (  ) Aufsatzgetriebe
                   Fenstergriff für Aufsatzgetriebe
      Fabrikat: Roto Line 
             (  ) Einlassgetriebe ohne Schaltsperre
                   Fenstergriff für Einlassgetriebe
      Fabrikat: (  ) Roto Line, (  ) Roto Line rosettenloser Griff,
                                  (  ) …………………….

        Fenstergriff abschließbar: (  ) Ja   (  ) Nein

Zubehör:
(  ) Schnäpperset
(  ) Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
(  ) Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst 
(  ) Spaltlüfter

Oberfläche der sichtbaren Beschlagteile im Farbton:
(  ) RAL 9016
(  ) Silber 
sofern in der Positionsbeschreibung nicht anders beschrieben.