Author: Fuchs Florian

Allgemeiner Hinweistext für Roto-Beschläge:

Vollverdeckte Beschläge für hochwertige Fenster und Fenstertüren aus 
Aluminium im Objektbau, zertifiziert nach QM 328 und mit 
Korrosionsbeständigkeit Klasse 5. Abgestimmt auf 15/20 Euronut. 
Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit Einbruchhemmung bis 
RC3 (DIN EN 1627-1630) Rahmen- und Flügelbauteile mit Torx-Antrieben.
Beliebig positionierbare Mittelverriegelung und steckbare Schließzapfen.
Verdeckt liegend, klemmbare Bandseite mit vormontierten Klemmsteinen.
In den Beschlags Beschreibungen werden die für die jeweilige
Öffnungs- und Ausstattungsart verwendeten Grundbausteine
aufgeführt.

Beschlagstyp:

BF-1 TiltFirst-Beschlag verdeckt liegend RC3

Roto AL Designo Qualitätsbeschlag für 15/20 Euronut,
mit Einstellvorrichtung, zur nachträglichen Justierung des
Flügels:
Höhenjustierung am Eckband + 2 mm / - 0,5 mm,
Seitenjustierung am Eckband im eingebauten Zustand + 2 mm / - 1 mm,
Andruckverstellung am Exzenter-Schließzapfen ± 1 mm,
bestehend aus:

1 Stück Grundgarnitur TF-Verschlussteile,
mit 1 Auflauf, 1 Kippriegel TF,
1 Kipplager TF, Schließstücke 
(Anzahl größenabhängig,
1 Eckumlenkung mit Fehlbediensperre,
1 Eckumlenkung ohne Fehlbediensperre
1 Stück Sicherheits-Falzluftreduzierungs-Set
1 Stück Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung-Set,
mit 2 Sicherheits-Eckumlenkung Mittelverriegelung und Fixiergabel
1 Stück Axer mit integrierter Zuschlagsicherung
1 Stück Scherenführung TF
1 Stück Bandseite DK,
mit 1 Eckband inkl. Stellstück, 1 Ecklager
14 Stück Sicherheits-Verschlusspunkte,
mit Sicherheits-Schließstücken
und Sicherheits-Schließer RC3, steckbar
(Anzahl größenabhängig)
1 Stück Sicherheits-Getriebeschutz-Set,
mit 1 Sicherheits-Getriebeschutz,
2 Sicherheits-Mitnehmer 
oder
1 Stück Sicherheits-Einlassgetriebe-Set, 
mit 1 Sicherheits-Bohrschutz, 2 Sicherheits-Mitnehmer,
1 Sicherheits-Einlassgetriebe,
1 Sicherheits-Falzluftreduzierung Einlassgetriebe

Flügelbreite:    700-1600 mm
Flügelhöhe:     850-2700 mm
Flügelgewicht: max. 100/150 kg

Getriebeart:
             (  ) Aufsatzgetriebe
                   Fenstergriff für Aufsatzgetriebe, abschließbar
      Fabrikat: Roto Line 
             (  ) Einlassgetriebe ohne Schaltsperre
                   Fenstergriff für Einlassgetriebe, abschließbar
      Fabrikat: (  ) Roto Line
                     (  ) ……………………. (RC3 zugelassen)

Zubehör:
(  ) Schnäpperset
(  ) Drehbegrenzer-Set mit Bremse und Anschlag, klemmbar
(  ) Drehbegrenzer-Set gedämpft, gebremst 
(  ) Spaltlüfter