Bei dem unten aufgeführten Beschlagstypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Die Bestandteile können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!

Türbeschläge

System-Zubehörteile wie Dichtstücke, Standard-Bodendichtungen, 
Schließbleche, Standardrosetten für PZ und Drücker, sowie 
systemgebundene Zubehörsätze werden in den objektbezogenen 
Beschlagbeschreibungen nicht aufgeführt, sind aber unbedingt 
Bestandteil der Metallbauleistung.
Die Stulpbleche der ausgeschriebenen Schlösser bestehen aus Edelstahl.
Die Anzahl und Befestigung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der 
Flügelgewichte, der örtlichen Anforderungen und entsprechend den 
Verarbeitungshinweisen des System-Herstellers festzulegen.
Bei Türen mit hohen Flügelgewichten, bei starker Frequentierung oder 
bei Einsatz von Drehtürantrieben, sind pro Flügel immer drei Türbänder 
einzusetzen, wobei das dritte Band im oberen Drittel angeordnet sein 
sollte.

BT-1   Türbeschlag für zweiflüglige Tür, nach außen öffnend,    
           Einbruchhemmung in RC 3:        
           6 Stück dreiteilige Edelstahl-Rollen-Türbänder, 
                       inkl. Bandsicherung Set
                       Fabrikat: Simonswerk Alpro
           1 Stück Mehrfach-Riegel-Fallen-Schloss mit Schwenkriegel
                       und Duobolzen, 35mm Dorn, 8mm Nuss,
                       U-Stulp 24x6 VA, vorgerichtet für PZ, inkl. Bohrschutz
           1 Stück Türkantriegel, 35mm Dorn, VA-Stulp 24x3
           1 Stück Edelstahl-Türdrücker, Innen
                       Fabrikat: ECO D-116 o.glw.
           1 Stück ovale Edelstahl-Zylinderrosette, Innen
           1 Stück Edelstahl-Türknauf, Außen
                       Fabrikat: ECO K-160 o.glw.
           1 Stück ovale Edelstahl-Sicherheitsrosette, Außen
           1 Stück Obentürschließer ECO TS-61 SR BG mit Gleitschiene
                       Rastfeststellung und Schließfolgereglung, Größe 2-5,
                       Farbton: Silber