Author: Fuchs Florian

BT-1  Hebeschiebe-Beschlag GU-934 für Türen

Beschlag für Flügel bis 250 kg und 1851-3250 mm 
Flügelhöhe und 3300 mm Flügelbreite. Optional 
bis 400 kg mit Tandemlaufwagen und 600 kg auf 
Anfrage. Hebegetriebeschloss für 2 -fache Verriegelung
mit Deckschiene aus Aluminium, vorgerichtet für den 
Einbau eines BKS Schließzylinders, einschließlich Drehgriff.
Optional Drehgriff mit Innenbetätigung und Griffschale Außen 
oder Innen/Außen Betätigung und mit oder ohne Pz.

Flügelanordnung nach Schema A bis L:
( ) Schema A
1 Stück Hebeschiebe-Tür 
1 Stück Festverglasung

( ) Schema C
2 Stück Hebeschiebe-Türen
2 Stück Festverglasungen

( ) Schema D
2 Stück Hebeschiebe-Türen

( ) Schema E
2 Stück Hebeschiebe-Türen
1 Stück Festverglasung

( ) Schema F
4 Stück Hebeschiebe-Türen

( ) Schema G1, symmetrisch
1 Stück Hebeschiebe-Flügel
2 Stück Festverglasungen

( ) Schema G2, asymmetrisch
Mit Statikpfosten
1 Stück Hebeschiebe-Flügel
2 Stück Festverglasungen

( )  Schema H
3 Stück Hebeschiebe-Flügel
(wie Schema G1 Symmetrisch)

( )  Schema K
2 Stück Hebeschiebe-Tür
1 Stück Großformat-Festverglasung mittig

( )  Schema L
4 Stück Hebeschiebe-Tür
2 Stück Festverglasung

Optional:
( ) einbruchhemmend geprüft nach RC 2.
( ) mit Spaltlüftung mit/ohne RC 2. "RC 2 mit Aushebeschutz"

Bedienelement für Hebeschiebe-Beschlag:
( ) DIRIGENT Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, verlängerte Schiebegriffmuschel außen
( ) BELCANTO Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, Schiebegriffmuschel außen
( ) RONDO Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, Schiebegriffmuschel außen
( ) RONDO Serie: Drehgriff innen mit PZ-Lochung, verlängerter Griff um Bedienkräfte zu reduzieren (Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040)

Oberﬂäche der Bedienelemente: 
( ) Silber / EV1-Optik
( ) Edelstahl matt
( ) Weiß (RAL 9016)
( ) Messing-Vollmaterial

Zubehör
( )  Anschlagpuffer 90
( )  Verschlussüberwachung durch Magnetschalter
( )  Aushebeschutz für Führung
( )  Mittelstoßsicherung HS, evtl. mit Verlängerung
( )  Mittelverriegelung senkrecht, Grundsicherheit
( )  Sicherheits-Mittelverriegelung Se
( )  Riegelbolzen S für Mittelverriegelung am Hebe-Getriebeschloss, Größe 1 bis 7
( )  Laufschuh für Flügelgewicht bis 400 kg – GU-934
Fabrikat: GU 
Typ: Hebeschiebe-Beschlag GU-934 Tür